**杭州赣鑫电子有限公司**



HANGZHOU GANXIN ELECTRONIC CO., LTD



**说明书**

**功能说明：**

正计时

**遥控操作说明**：

1. ：开/关



在正常显示下开关机，在编辑时放弃修改并退出编辑。

2. ：编辑按键。



3：在编辑状态下按下该键光标左移，开始按键。



4 ：在编辑状态下按下该键光标右移。在运行状态时为复位按键(复位到最后一次所编辑的数字)。



5：在编辑时按下保存所编辑的数字。



6 ：正计时按键。



7 ：倒计时按键。



8 ：暂停按键。



**操作举例：**

**A.正计时**

按键进入正计时模式，按开始键，开始计时。



按钮：第一次先按下按钮，开始正计时，然后回答完毕后，再按下按钮，就暂停；等到第二轮抢答，按下按钮，又重新开始正计时。

**注意**：该产品的正常工作电压为12V AD，电压过低工作不正常，电压过高电路会损坏。