**杭州赣鑫电子有限公司**



HANGZHOU GANXIN ELECTRONIC CO., LTD



**说明书**

**功能说明：**

A：正倒计时 C:显示时间

**遥控操作说明**：

1. ：开/关



在正常显示下开关机，在编辑时放弃修改并退出编辑。

2. ：编辑按键。



3：在编辑状态下按下该键光标左移，开始按键。



4 ：在编辑状态下按下该键光标右移。在运行状态时为复位按键(复位到最后一次所编辑的数字)。



5：在编辑时按下保存所编辑的数字。



6 ：正计时按键。



7 ：倒计时按键。



8 ：暂停按键。



**操作举例：**

**A.5分钟倒计时**

按键进入倒计时模式，按编辑键进入编辑模式，用数字键将屏幕数字编辑为00:05:00，按确认键保存，自动退出编辑状态。此时可按开始键，开始计时。倒计至00:00：00 结束。



**B.正计时**

按键进入正计时模式，按编辑键进入编辑模式，用数字键将屏幕数字编辑为00:00:10，按确认键保存，自动退出编辑状态。此时可按开始键，开始计时。



**C.显示时间**

按数字键7进入时间模式。按编辑键进入编辑模式，编辑时间为12:20:00，按确认键保存，自动退出编辑状态。按4键可以切换12/24小时制。

**注意**：该产品的正常工作电压为12V AD，电压过低工作不正常，电压过高电路会损坏。